



Y = Not Y (for cmos) = Not y (to return to original circuit)







